

Data : 02 de Abril de 2018.

A.GRINGS S/A

Rua Ernesto Dornelles – 577

Igrejinha – Bairro Centro – Igrejinha – RS

CEP 95650-000

**Especificações técnicas do produto 140.105:**



**Fôrma :** Fôrma com medidas especiais que considera medidas mínimas do pé feminino para evitar desconfortos.

**Material externo ( Cabedal )** : Sintético Puliuretano ( PU ) com tratamento bactericida e fungicida. Material térmico e que possui memória e permite a transpiração.

**Solado** : TR antiderrapante.

**Salto** : Salto de poliestireno virgem com paredes espessas que proporcionam maior resistência.

**Taco** : Taco em TPU macio que evita ruído e proporciona menor desgaste com o uso.

**Palmilha de montagem** : Palmilha de montagem injetada em ABS Automotiva, que oferece maior resistência.

**Forro** : Malha elanca gel, dublado com espuma Poliuretano espessura de 3mm, com tratamento bactericida e fungicida.

**Palmilha Interna** : Sintético Poliuretano transpirante com tratamento Antimicrobiano, dublado com espuma PU de alta densidade.

**Contraforte** : Material termocolante que garante estrutura e estabilidade no calcanhar.

**Couraça** : Material injetado no bico do calçado, entre o material externo ( cabedal ) e forro, que garante estrutura e mantém o formato original do bico do calçado.

Declaro que as informações técnicas referente às matérias primas utilizadas no produto 140.105, são verídicas.

Atenciosamente,

Ana Carolina Grings

Diretora de Desenvolvimento – A.Grings S/A.